|  |
| --- |
| 无锡市中医医院胸外科常规手术器械采购询价单 |
| 报价单位（盖章）： | 单位：元 |
| 序号 | 采购项目 | 规格要求 | 数量 | 产地品牌 | 型号 | 市场单价 | 供应单价 | 备注（交货期、质保 ） |
|  | 详见附表 | 1台 |   |   | 　 |   |   |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 说明：1、报价应包含安装材料费用、人工费用、调试费用、运输费用等全部费用。2、本次报价的产品供应商要保证为原厂商产品，能够获得原厂商的售后服务。3报价要写明货物的交货日期、保修期，左上角加盖单位公章。4、报价单位请将贵公司和各级授权单位经营医疗器械资格证书、营业执照、税务登记证、按国家规定的医疗器械注册证、投标产品销售代理证明或制造厂家授权书等有关证件（加盖公章），同报价单一起装袋封闭、封口处加盖公章，资料袋封面注明询价项目。5、本次报价的截止时间是2017年09月26日上午10：00，请在此之前将报价资料送至无锡中医医院医疗器械科，过期按自动放弃报价处理。6.标书一正三副，保修期2年以上 |
| 交货期：按医院规定时间和指定地点送达（送货时请提供中文操作手册2份、培训考核资料和产品说明书、合格证等）。 |
| 联系人：张志斌 金永红 |
| 联系电话： 0510－88859999转73001 |

|  |
| --- |
| **胸外科常规手术器械技术参数** |
|

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 用于胸外科手术开展，适用于肺癌、肺切除、纵膈肿瘤、食道癌等开放式手术治疗。 |
| 2 | 产品参数： |
| 2.1 | 止血钳4把：总长度24cm，单关节DeBakey齿肺动脉钳，弧弯高20mm有锁牙，由20Cr13医用材料制成，硬度为52HRC，表面粗糙度≯0.8μm，经专业淬火处理。用途：用于阻断、止血、分离。 |
| 2.2 | 止血钳3把：总长度24cm，单关节DeBakey齿肺动脉钳，弧弯高15mm有锁牙，由20Cr13医用材料制成，硬度为52HRC，表面粗糙度≯0.8μm，经专业淬火处理。用途：用于阻断、止血、分离。 |
| 2.3 | 止血钳2把：总长度24cm，单关节DeBakey齿肺动脉钳，弧弯高10mm有锁牙，由20Cr13医用材料制成，硬度为52HRC，表面粗糙度≯0.8μm，经专业淬火处理。用途：用于阻断、止血、分离。 |
| 2.4 | 止血钳1把：总长度24cm，单关节DeBakey齿肺动脉钳，角弯高20mm有锁牙，由20Cr13医用材料制成，硬度为52HRC，表面粗糙度≯0.8μm，经专业淬火处理。用途：用于阻断、止血、分离。 |
| 2.5 | 持针钳2把：总长度25cm，单关节金柄镶片，由20Cr13医用材料制成，硬度为52HRC，表面粗糙度≯0.8μm，经专业淬火处理。用途：用于夹持缝合针。 |
| 2.6 | 医用剪2把：总长度25cm，单关节精细型微弯，由20Cr13医用材料制成，硬度为52HRC，表面粗糙度≯0.8μm，经专业淬火处理。用途：用于剪除组织等使用。 |
| 2.7 | 推结器1把：总长度33cm，Y型口，由20Cr13医用材料制成，硬度为52HRC，表面粗糙度≯0.8μm，经专业淬火处理。用途：用于协助缝合处理。 |
| 2.8 | 医用镊1把：总长度25cm，DeBakey齿，头宽3.0mm，由20Cr13医用材料制成，硬度为52HRC，表面粗糙度≯0.8μm，经专业淬火处理。用途：用于夹持组织等。 |
| 2.9 | 医用镊1把：总长度25cm，DeBakey齿，头宽2.4mm，由20Cr13医用材料制成，硬度为52HRC，表面粗糙度≯0.8μm，经专业淬火处理。用途：用于夹持组织等。 |
| 2.10  | 医用镊1把：总长度25cm，DeBakey齿，头宽1.8mm，由20Cr13医用材料制成，硬度为52HRC，表面粗糙度≯0.8μm，经专业淬火处理。用途：用于夹持组织等。 |

 |