|  |
| --- |
| 无锡市中医医院煎药抽出机技术参数采购询价单 |
| 报价单位（盖章）： | 单位：元 |
| 序号 | 采购项目 | 规格要求 | 数量 | 产地品牌 | 型号 | 市场单价 | 供应单价 | 备注（交货期、质保 ） |
|  | 详见附表 | 1台 |   |   | 　 |   |   |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 说明：1、报价应包含安装材料费用、人工费用、调试费用、运输费用等全部费用。2、本次报价的产品供应商要保证为原厂商产品，能够获得原厂商的售后服务。3报价要写明货物的交货日期、保修期，左上角加盖单位公章。4、报价单位请将贵公司和各级授权单位经营医疗器械资格证书、营业执照、税务登记证、按国家规定的医疗器械注册证、投标产品销售代理证明或制造厂家授权书等有关证件（加盖公章），同报价单一起装袋封闭、封口处加盖公章，资料袋封面注明询价项目。5、本次报价的截止时间是2017年10月13日上午08：00，请在此之前将报价资料送至无锡中医医院医疗器械科，过期按自动放弃报价处理。6.标书一正三副，保修期2年以上 |
| 交货期：按医院规定时间和指定地点送达（送货时请提供中文操作手册2份、培训考核资料和产品说明书、合格证等）。 |
| 联系人：张志斌 金永红 |
| 联系电话： 0510－88859999转73001 |

煎药抽出机技术参数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目 | 煎药抽出机 |
| 2 | 型 号 | 80L |
| 3 | 规 格 | 600\*600\*1400cm |
| 4 | 电 源 | 单相三线 220V 16A\*2 |
| 6 | 功能 |  具有双热源加热功能，在达到高温状 态后采用半功率加热方式，在不影响高速工作效率前提下节省能源 |
| 7 | 许可证 | 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局发布的特种设备制造许可证。 |
| 5 | 质保期 | 2年 |